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1. CZĘŚĆ OPISOWA

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji remontu III piętra istniejącego budynku,                  a następnie przeprowadzenie robót budowlanych mających na celu dostosowanie nie użytkowanego               III piętra budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy.
Zamówienie będzie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj, w budynku zlokalizowanym                       w Gostyninie przy ul. Ozdowskiego 1 A  nr działki 3244/1, 3244/2 3244/3 3244/4 stanowiących jedną działkę budowlaną. 
Realizacja obiektu jest rozumiana jako wykonanie niezbędnych prac projektowych, uzyskanie niezbędnych decyzji i opinii w celu przystosowania III piętra ww obiektu do wymogów określonych              w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586 ze zm.).
W obecnym stanie budynek nie jest przystosowany do wymagań osób niepełnosprawnych. Dostęp dla osób niepełnosprawnych jest możliwy tylko na parter budynku za sprawą istniejącej pochylni dla osób niepełnosprawnych przy głównym wejściu do budynku. Pozostałe kondygnację nie są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
W 2019 roku Powiat Gostyniński opracował dokumentację projektową w ramach zadania pn.: „Przebudowa, rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych z funkcji opiekuńczo wychowawczej na funkcję opiekuńczo – medyczną przy ul. Ozdowskiego w Gostyninie - Etap I - dobudowa windy”, na którą zostało wydane pozwolenie na budowę nr 228/2019 z dnia 02.07.2019 r. i jest na etapie podpisywania umowy                               z wykonawca robót. Powiat Gostyniński posiada także dokumentację i pozwolenie na budowę II etapu inwestycji obejmującą dostosowanie wszystkich klatek schodowych do wymagań przeciwpożarowych wraz z II piętrem budynku dla którego planuje się zmianę funkcji opiekuńczo wychowawczej na funkcję opiekuńczo – medyczną. 
Do opracowania pozostała dokumentacja remontu III piętra budynku obejmująca dostosowanie ww piętra do wymogów Środowiskowego Domu Samopomocy. 
W ramach obecnego zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej remontu 3 piętra budynku i przeprowadzenie na jej podstawie prac remontowych.

2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
2.1 Opis ogólny
Nieruchomość będąca przedmiotem opracowania położona jest we wschodniej części Gostynina. Istniejący dojazd od ulicy Ozdowskiego jest utwardzony kostką brukową betonową i obsadzony obustronnie krzewami i drzewami. Teren jest ogrodzony. Odległości od granic działki są zgodne                          z warunkami technicznymi dotyczącymi usytuowania obiektów.
Zespół budynków którego cześć podlega opracowaniu został wykonany na podstawie projektu z 1969 roku i oddany do użytku ok.1973 roku. Kompleks składa się z jednego budynku 4 kondygnacyjnego i jednego budynku 2 kondygnacyjnego połączonych ze sobą  jednokondygnacyjnym łącznikiem, łączącym 2 główne budynki z budynkiem stołówki. Budynek jest własnością powiatu w trwałym zarządzie dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Gostyninie przy ul. Ozdowskiego 1A 09-500 Gostynin. 
W chwili obecnej w budynku mieszczą się instytucje związane z szeroko rozumianą opieką społeczną : 
- na parterze budynku mieszczą się PCPR , Warsztaty Terapii Zajęciowej, Powiatowy Zespół ds. Orzekania                            o Niepełnosprawności oraz Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. 
- na pierwszym piętrze funkcjonował do dnia 30 czerwca 2019r.  Dom Dziecka ( w związku ze standaryzacją placówka została przeniesiona do innego budynku ), 
- na drugie piętrze przewidziane jest utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej, 
- trzecie piętro w obecnej chwili jest nieużytkowane dlatego też planuje się tu utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz. 1586 ze zm.)

Plan istniejącego zagospodarowania terenu
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2.2 Ocena stanu technicznego budynku istniejącego 

Budynek jest eksploatowany i znajduje się w dobrym stanie technicznym. Obecnie budynek jest w trwałym zarządzie Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie. Budynek wybudowany                                 w technologii tradycyjnej, murowej.

	Liczba kondygnacji
	4

	Podpiwniczenie
	brak

	Rodzaj konstrukcji
	Cegła żerańska

	Układ ścian konstrukcyjnych
	poprzeczny

	Konstrukcja fundamentów
	Żelbetowa monolityczna + bloczki betonowe

	Konstrukcja ścian nośnych
	Bloki kanałowe 24 i 38 cm

	Ściany osłonowe
	gazobeton

	Ścianki działowe
	Cegła pełna i cegła dziurawka

	Konstrukcja stropów
	Płyty kanałowe

	Stropodach 
	Wentylowany z  płyt korytkowych na ściankach ażurowych z cegły pełnej

	Pokrycie dachów
	Blacha trapezowa

	Stolarka
	Typowa 

	Ślusarka
	Indywidualna

	Wentylacja
	grawitacyjna

	Źródło ciepła
	Węzeł cieplny miejska sieć cieplna




[bookmark: _Toc524602287]3. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotowe zamówienie obejmuje remont trzeciego piętra oraz udostępnienie go osobom niepełnosprawnym. Zaplanowano przeznaczenie tej kondygnacji na Środowiskowy Dom Samopomocy, projektowane rozwiązania mają zapewnić realną pomoc w opiece nad osobami z zaburzeniami czynności psychicznych, poprzez zorganizowanie dla niej pobytu dziennego w środowisku lokalnym. 
Środowiskowy Dom Samopomocy w Gostyninie byłby domem typu:
· A – dla osób przewlekle chorych psychicznie,
· B – dla osób upośledzonych umysłowo,
· C – dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

Odpowiednio do potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy powinien być zatrudniony psycholog, pedagog, pracownik socjalny, instruktor terapii zajęciowej, asystent osoby niepełnosprawnej lub inni specjaliści.
Środowiskowy Dom Samopomocy jest budynkiem użyteczności publicznej, nie stanowi budynku służby zdrowia.
Remont trzeciego piętra tworzy nową funkcję związaną z pomocą osobom z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym oraz integrowaniem osób                           po przebytym kryzysie psychicznym ze środowiskiem, udzielaniem wsparcia w dążeniu                                       do samodzielnego, pełnego i czynnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.
Środowiskowy Dom Samopomocy będzie zapewniał uczestnikom jakość życia zbliżoną do warunków życia ludzi zdrowych poprzez realizację usług obejmujących:
· treningi funkcjonowania w życiu codziennym,
· treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,
· treningi spędzania wolnego czasu,
· poradnictwo psychologiczne dla uczestników i ich rodzin,
· treningi sporządzania posiłków z gotowych półproduktów,
· spożycie ciepłego posiłku,
· pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
· pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
· niezbędną opiekę,
· terapię ruchową,

Wszystkie wymienione działania mogą być realizowane w formie terapii indywidualnej  i  grupowej.

3.1 Sposób funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy
Środowiskowy Dom Samopomocy będzie przeznaczony dla 45 uczestników oraz opiekunów,  będzie działać co najmniej 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, w tym co najmniej przez 6 godzin dziennie będą prowadzone zajęcia z uczestnikami, pozostały czas będzie przeznaczony na czynności porządkowe, przygotowanie do zajęć, uzupełnianie prowadzonej dokumentacji oraz zapewnienie opieki uczestnikom w trakcie dowożenia na zajęcia albo odwożenia po zajęciach.
Środowiskowy Dom Samopomocy zapewnia wyżywienie z cateringu. Pomieszczenia do terapii kulinarnej będą wyposażone w odpowiednie urządzenia sanitarne oraz sprzęty elektryczne – możliwe w nim będzie rozdysponowanie posiłków z cateringu. Ściany wyłożone będą na pełną wysokość glazurą lub inną wykładziną zmywalną.
W zespole sanitarnym powinny znajdować się toalety damska i męska oraz toaleta dla personelu, wc dla osób niepełnosprawnych i pomieszczenie porządkowe. Każda toaleta powinna być wyposażona w trzy miski ustępowe i dwie umywalki. Toaleta męska wyposażona również w pisuar. WC dla osób niepełnosprawnych wyposażona w miskę ustępową, umywalkę natrysk i poręcze ułatwiające korzystanie z toalety. W pomieszczeniu porządkowym powinna znajdować się szafa gospodarcza i zlew, Pomieszczenie porządkowe zapewnia przechowywanie środków czystości i jest zabezpieczone przed dostępem uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy.

3.2 Charakterystyka działalności Środowiskowego Domu Samopomocy
Celem działalności środowiskowego Domu Samopomocy jest postępowanie rehabilitacyjne rozumiane jako zespół działań zmierzających do osiągnięcia przez uczestników jak najpełniejszej samodzielności życiowej.
Priorytetowe kierunki działań terapeutycznych Domu Samopomocy obejmują:
· kształtowanie i pogłębianie umiejętności samodzielnego funkcjonowania,
· kształtowanie i pogłębianie umiejętności interpersonalnych,
· rozwijanie zainteresowań i inspirowanie do nowych form aktywności,
· wsparcie w zakresie rehabilitacji społecznej.
Praca terapeutyczna Domu Samopomocy będzie realizowana poprzez:
· realizację treningów samoobsługi oraz zaradności życiowej w celu prawidłowego funkcjonowania w życiu codziennym,
· realizację terapii zajęciowej,
· realizację działań towarzyszących,
· cykliczną organizację spotkań integracyjnych,
· inne działania
· współpraca z organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi i innymi organizacjami, instytucjami i osobami działającymi na rzecz integracji społecznej lub świadczącymi usługi dla osób niepełnosprawnych,
· udział w projektach.

Realizacja celów i zadań:
· ogólne usprawnienie, usprawnienie umiejętności wykonywanych w życiu codziennym,
· opanowanie czynności przysposabiających do pracy,
· przystosowanie do życia w społeczeństwie,
· usprawnianie sposobu komunikowania się z otoczeniem poprzez rehabilitację mowy nakierowaną głównie na rozumienie/odbiór i mówienie, budowanie wypowiedzi,
· rozwijanie	podstawowych	oraz	specjalistycznych	umiejętności	zawodowych umożliwiających podjęcie pracy zarobkowej.
Cele skierowane do osób przewlekle chorych psychicznie dokonują się poprzez prowadzenie różnych działań w zakresie:
· treningu kulinarnego,
· treningu umiejętności praktycznych,
· treningu umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,
· terapii zajęciowej,
· treningu umiejętności spędzania wolnego czasu.
1) Trening kulinarny
· nauka i podtrzymywanie umiejętności przygotowywania posiłków,
· kształtowanie i	podtrzymywanie umiejętności przechowywania	produktów żywnościowych,
· wyrabianie nawyków estetycznego podawania i spożywania posiłków,
· utrwalanie i kształtowanie umiejętności higienicznego przygotowywania posiłków,
· kształtowanie nawyków higienicznych w zakresie czystości naczyń, urządzeń AGD i kuchni,
· edukacja dotycząca zasad zdrowego odżywiania,
· nauka samodzielnego spożywania posiłków,
· nauka ręcznego mycia naczyń i dbania o czystość w pomieszczeniu,
· nauka obierania, krojenia warzyw, owoców oraz innych produktów,
· nauka smarowania chleba,
· nauka posługiwania się sztućcami,
· nauka przygotowywania prostych posiłków,
· nauka obsługi urządzeń AGD,
· edukacja dotycząca zasad zdrowego odżywiania.
2) Trening umiejętności praktycznych

Trening ten ma na celu nabycie podstawowych umiejętności przydatnych w codziennym życiu.
Polega na wyuczeniu zdolności związanych z samoobsługą. Realizowany jest poprzez:
· rozbudzanie potrzeby czystości i naukę ręcznego prania drobnych rzeczy osobistych,
· naukę obsługi i zachęcanie do korzystania z pralki automatycznej,
· naukę bądź utrwalenie umiejętności obsługi domowych urządzeń AGD: kuchenek, suszarki do włosów, lodówki, żelazka,
· naukę bądź utrwalenie umiejętności korzystania ze sprzętu RTV, komputera, Internetu,

3) Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów

Trening ten obejmuje kształtowanie pozytywnych relacji z osobami bliskimi, sąsiadami, innymi osobami z bliższego i dalszego otoczenia poprzez:
· mobilizowanie do podtrzymywania właściwych kontaktów społecznych,
· pomoc w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów,
· naukę prowadzenia rozmowy i utrwalenie zasad przebiegu satysfakcjonującego dialogu,
· pomoc w pisaniu druków i pism urzędowych,
· kształtowanie życzliwości, otwartości i empatii w kontaktach z otoczeniem,
· kształtowanie asertywnych zachowań, umiejętności rozwiązywania problemów,
4) Terapia zajęciowa

Umożliwia nabycie umiejętności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w  środowisku rodzinnym i społecznym. Usprawnia percepcję wzrokowo-ruchową, spowalnia procesy chorobowe, poprawia ogólną sprawność organizmu.
Na potrzeby terapii zajęciowej placówka została wyposażona w sprzęt ruchowo-treningowy.
5) Trening umiejętności spędzania wolnego czasu

Umożliwia rozwijanie zainteresowań sztuką, muzyką, poprzez prowadzenie grupowych zajęć popołudniowych mających na celu gry planszowe, komputerowe, sporty zespołowe.
Docelowo w budynku zostanie zamontowana winda obsługująca wszystkie kondygnacje, pozwalająca na przewóz osób na wózkach planowana do zrealizowania na podstawie odrębnej dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowę nr 228/2019 z dnia 02.07.2019 r. jako pierwszy etap inwestycji w ramach zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych z funkcji opiekuńczo - wychowawczej na funkcję opiekuńczo – medyczną przy ul. Ozdowskiego w Gostyninie - Etap I - dobudowa windy”. W projekcie przewidziano zewnętrzny szyb żelbetowy wraz z windą elektryczną o udźwigu do 1200 kg przeznaczoną dla min 8 osób.
 Wykonania dostosowania budynku i klatek schodowych do wymagań przepisów przeciwpożarowych nastąpi według odrębnego opracowania i odrębnego zadania. Na korytarzach i klatce schodowej przewidziano awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Przy planowaniu ewakuacji uwzględniono możliwość ewakuacji w dwóch kierunkach, do wydzielonych i oddymianych klatek schodowych.

[bookmark: _Toc10235750]4.OPIS ZAKRESU KONCEPCJI REMONTU BUDYNKU

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. zakres zamian obejmuje co najmniej wydzielenie następujących pomieszczeń:
- sali ogólnej umożliwiającej spotkanie się uczestników zajęć i ich rodzin,
- co najmniej dwa wielofunkcyjne pomieszczenia do prowadzenia działalności wspierającej aktywizującej i rehabilitacyjnej,
- pokój do indywidualnego poradnictwa psychologicznego, pełniący ponadto funkcję pokoju wyciszeni,
- wydzielenie pomieszczenia kuchennego z niezbędnymi urządzeniami i sprzętem gospodarstwa domowego pełniącego funkcję pracowni kulinarnej ,
- jadalni mogącej ponadto pełnić funkcję terapii zajęciowej lub ruchowej,
- co najmniej dwie toalety osobno dla kobiet i mężczyzn, toaletę dla personelu,
- łazienkę wyposażoną w wannę lub natrysk,
- innych pomieszczeń niezbędnych do realizacji zadań ŚDS.

Zestawienie istniejących pomieszczeń nieużytkowanego trzeciego piętra budynku przeznaczonego na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy.
	Nr 
	Nazwa
	posadzka
	pow.[ m2]
	wys. [m]

	3/1
	klatka schodowa
	terakota 
	9,7
	2,45

	3/2
	hol
	terakota 
	12,4
	2,45

	3/3
	loggia
	terakota
	4,0
	2,45

	3/4
	komunikacja
	wykładzina pcv
	35,1
	2,45

	3/5
	pokój mieszkalny
	wykładzina pcv
	21,3
	2,45

	3/6
	pokój mieszkalny
	Wykładzina pcv 
	21,5
	2,45

	3/7
	pomieszczenie biurowe
	wykładzina pcv
	12,9
	2,45

	3/8
	magazynek
	wykładzina pcv
	3,8
	2,45

	3/9
	pokój mieszkalny
	wykładzina pcv
	21,6
	2,45

	3/10
	pomieszczenie biurowe
	wykładzina pcv
	11,3
	2,45

	3/11
	pokój mieszkalny
	wykładzina pcv
	21,6
	2,45

	3/12
	przedsionek
	terakota
	4,7
	2,45

	3/13
	toaleta
	terakota
	11,9
	2,45

	3/14
	pralnia
	terakota
	2,8
	2,45

	3/15
	łazienka
	terakota
	15,8
	2,45

	3/16
	komunikacja
	wykładzina pcv
	64,9
	2,45

	3/17
	pokój mieszkalny
	wykładzina pcv
	17,1
	2,45

	3/18
	pokój mieszkalny
	wykładzina pcv
	21,5
	2,45

	3/19
	kuchnia
	wykładzina pcv
	22,1
	2,45

	3/20
	pokój mieszkalny
	wykładzina pcv
	21,6
	2,45

	3/21
	pokój mieszkalny
	wykładzina pcv
	21,6
	2,45

	3/22
	pokój mieszkalny
	wykładzina pcv
	22,3
	2,45

	3/23
	klatka schodowa
	terakota
	14,1
	2,45

	3/24
	pokój mieszkalny
	wykładzina pcv
	21,5
	2,45

	3/25
	pokój mieszkalny
	wykładzina pcv
	21,5
	2,45

	3/26
	pokój mieszkalny
	wykładzina pcv
	22,3
	2,45

	3/27
	pokój mieszkalny
	wykładzina pcv
	21,3
	2,45

	
	
	
	
	

	
	Łączna powierzchnia wszystkich 
pomieszczeń III piętra
	
	502,2
	




4.1 Elementy projektowane:
[bookmark: _GoBack]Remont obiektu swoim zakresem musi objąć dostosowanie istniejącego budynku do obowiązujących norm i przepisów w celu utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy. Zakres prac i robót wewnętrznych III piętra obejmuje:
- wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i opinii,
- zerwanie istniejących posadzek,
- wydzielenie nowych toalet, 
- wydzielenie pomieszczenia kuchennego wraz z jadalnią,
- wydzielenie sali rehabilitacji,
- wydzielenie salonu, 
- montaż systemu monitorująco-alarmowego i przyzywowego,
- modernizację instalacji c.o.
- roboty wykończeniowe, montaż stolarki drzwiowej,
- inne roboty wynikające z innych przepisów

4.2 Wymagania odnośnie łazienek:
Łazienki muszą być wyposażone w natrysk umożliwiający wykonanie toalety przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach. Nie przewiduje się szczegółowych wymagań dla łazienki dla personelu.

4.3 Wymagania odnośnie instalacji c.o.:
W budynku istnieje instalacja centralnego ogrzewania zasilana z węzła lokalnego. Przewidziane do wymiany są podejścia do grzejników, grzejniki płytowe nie wymagają wymiany. Każdy grzejnik należy wyposażyć w głowicę termostatyczną (z czujnikiem wbudowanym, o zakresie pomiaru temperatury 6 – 28°C, z zabezpieczeniem przed zamarzaniem i uszkodzeniem). Należy przewidzieć montaż licznika ilości ciepła zużywanego na potrzeby ŚDS-u.


4.4 Inne:
Remont instalacji elektrycznej i wod-kan zostały zlecone na podstawie odrębnych zadań, do wykonania ewentualnie pozostanie instalacja podejść kanalizacyjnych i wodociągowych wynikająca z różnicy w rozkładzie istniejących pomieszczeń od zaprojektowanych.

4.5 Wymagania odnośnie przepisów p.poż.:
Wymagania odnośnie przepisów p.poż zostały uregulowane na podstawie odrębnego opracowania.
Niezgodności z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony p. pożarowej przed modernizacją:
- niewymiarowe klatki schodowe 
- niewymiarowe drzwi na ciągach ewakuacyjnych - zostaną przebudowane w ramach prac remontowych
[bookmark: _Toc10235800]W ramach rozwiązań zamiennych przewidziano:
- drzwi EI 30 ze wszystkich pomieszczeń na komunikację.
- zastosowanie drzwi EIS 60 z klatek schodowych przy dopuszczalnych EIS 30.

Budynek posiada podstawowe funkcję: obiekt o funkcji związanej z osobami niepełnosprawnymi w grupie ZL II. Przewidywana ilość osób:
Na kondygnacji  0 - parteru przewidziano do 50 osób.
na 1 kondygnacji do 50 osób
na 2 kondygnacji do 35 osób
na 3 kondygnacji do 50 osób
Według odrębnego opracowania przewidziano podział budynku na następujące strefy pożarowe:
1.poziom kondygnacji 0 - parteru -  wydzielony poprzez obudowę klatek schodowych drzwiami EIS 60 na poziomie kondygnacji i ścian stanowiących obudowę klatek schodowych  REI 120 odporności ogniowej oraz drzwi EI 60 do segmentu II
2.segment II wydzielony przez drzwi EI 60 do segmentu I
3.część mieszkalna - wydzielona ścianami konstrukcyjnymi
4.poziom kondygnacji 1 -  wydzielony poprzez obudowę klatek schodowych
       drzwiami EIS 60 na poziomie kondygnacji i ścian stanowiących obudowę  klatek schodowych  REI 120 odporności ogniowej 
5.poziom kondygnacji 2 ( przedmiot opracowania ) -  wydzielony poprzez obudowę klatek schodowych drzwiami EIS 60 na poziomie kondygnacji i ścian stanowiących obudowę  klatek schodowych  REI 120 odporności ogniowej 
6.poziom kondygnacji 3 -  wydzielony poprzez obudowę klatek schodowych
       drzwiami EI 60 na poziomie kondygnacji i ścian stanowiących obudowę  klatek schodowych  REI 120 odporności ogniowej.
      Według odrębnego opracowania przewidziano hydranty wewnętrzne HP25 przy klatkach schodowych w każdej ze stref pożarowych. Zastosowano szafki hydrantowe z wężem półsztywnym 30 m obejmującym swoim zasięgiem całą powierzchnię obszaru chronionego. Zawory odcinające hydrantów usytuowane na wysokości 1,35 ± 0,1 m. Efektywny zasięg rzutu prądów gaśniczych wynosi 3 m. Całkowity zasięg hydrantu wewnętrznego wynosi 33 m. Wydajność na wylocie z prądownicy co najmniej 1,0 dm3/s. Zaprojektowano jednoczesność poboru wody z 2 hydrantów wewnętrznych. 
Instalacje elektryczne zasilające i sterujące urządzeniami p.poż będą mieć odporność ogniową 90 minut. Przewiduje się przeciwpożarowy wyłącznik prądu odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru,( należy stosować w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 1000 m3.). Przeciwpożarowy wyłącznik prądu jest umieszczony w pobliżu głównego wejścia do obiektu i odpowiednio oznakowany.
Na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym przewidziano awaryjne oświetlenie ewakuacyjne zapewniające oświetlenie przez minimum 1 godz. zapewniając natężenie co najmniej 1 lx, a w miejscach lokalizacji sprzętu gaśniczego i urządzeń przeciwpożarowych co najmniej 1 lx lub 5 lx, jeżeli urządzenia przeciwpożarowe nie znajdują się na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej. Oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego również przed wejściami do budynku (od zewnętrznej strony).
System oddymiania klatek schodowych jest wymagany w strefie pożarowej ZL II. Przewiduje się klapy dymowe w każdej z dwóch klatek schodowych według odrębnego opracowania.
5. ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWO - KONSTRUKCYJNE
Roboty muszą być zaprojektowane i wykonane, zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich przepisów, norm i instrukcji. Brak wyszczególnienia, w niniejszych Wymaganiach Zamawiającego, jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych, nie zwalnia Wykonawcy, od ich stosowania. 
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyborach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 
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